安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿

矿山工程(EPC)项目

**技 术 工 作 联 系 单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | 安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿矿山工程(EPC)项目 | | **编 号** | 20240720 |
| **图纸名称/编号** |  | | **专 业** |  |
| 致：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司   1. 圆锥破基础KZ1增设柱帽，剖面2截面尺寸为820，与平面图尺寸为800，施工以哪个为准？   回复：以平面图800为准，修改剖面尺寸：     1. 柱帽上部显示有预埋螺栓，与土建305-结-13图纸不符？是否为增设？具体尺寸与螺栓型号是多少？   回复：此柱帽上方预埋钢板及螺栓为上部钢平台螺栓，平面图详结15，大样图详结16.    请设计单位予以答复！ | | | | |
| **施工单位意见：**  施工单位（盖章）：  项目负责人：  日 期：年 月 日 | | **设计单位意见：**  设计单位（盖章）：  项目负责人：  日 期： | | |